**OPERATEUR VGA**



**ANNEXE TECHNIQUE 6.0**

**FICHIERS CDR**

**VGA**



**Author:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Company | Position |  | Validation | Création date |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eric Le Nan | Origyne | Directeur technique |  |  | 16/09/2013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Axel TOUZOT | Origyne | Technico-Commercial |  |  | 25/01/2019 |
| **Audience** : |  |  |  |  |  |  |  |
| Name |  | Service Provider | Position |  | Action |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Version :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Date | Comments |
| 1.0 | 19/08/2013 | Création du document |
| 1.1 | 12/02/2014 | Actualisation |
| 1.2 | 17/04/2016 | Refonte du document |
| 1.3 | 25/01/2019 | Mise à jour des formats CDRs  |

1. **Format des fichiers CDR VGA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Correspondance Nouveaux CDR** | **FORMAT** | Exemple | DESCRIPTION |
| NDI | varchar(20) | 0212345678 | NDI de l’appelant au format national |
| NoAppele | varchar(20) | 0212345678 ou +33212345678 ou 3615 ou 0033212345678 | Format +33ABCDEFGHI pour les numéros nationaux 08 pour les numéros spéciaux - 36XY pour les numéros courts +XYABCDEFGHI… pour les numéros internationaux |
| SDA | varchar(20) | 02xxxxxxxx | Numéro d'appelant débutant par 01,02,03,04,05 |
| Date | Date | 2019-01-16 | Date de la communication |
| Heure | Heure | 16:31:22 | Heure de la communication |
| Duree | int(11) | 13 | Durée de l'appel en secondes.  |
| ZoneDestination | char(100) |  France,Num. Spéciaux,Orange Mobile,Free Mobile… | Type d’appel, suivant le type d'appel voire exemple. |
| Prix | varchar(10) | 0,00000 | Prix de la communication HT |
| ZoneOrigine | char(40) | France | Pays d’origine |
| Famille | char(60) | FIXE\_MOBILE | Se référer au tableau des type d’appels (B) |
| DetailOrigine | char(40) | France | Le nom du pays du numéro appelant. Laisser vide si pas d'infos |
| DetailDestination | char(40) | France | Le nom du pays du numéro appelant. Laisser vide si pas d'infos |

1. **Types d’appels**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CallType** | **Description** | **Signification** |
| **FIXE\_NATIONAL** | Fixe Originated Call to National number | Appel Fixe vers fixe national |
| **FIXE\_MOBILE** | Fixe Originated Call to National number | Appel Fixe vers mobile national  |
| **FIXE\_INTER** | Fixe Originated Call to International number | Appel Fixe vers numéro international. |
| **FIXE\_AUTRE** | Fixe Originated Call to National Special number | Appel Fixe vers numéro spéciaux, l'ARCEP oblige l'opérateur de séparer le coût du service du coût de la communication. Si vous avez des lignes en doublons (même heure, durée, appelant, appelé) vous aurez le calltype FIXE\_AUTRE pour le coût du service et un autre calltype (FIXE\_NATIONAL, FIXE\_INTER...) |